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ANEXO I – TESTE DE PRODUÇÃO


	Ficha do teste de bombeamento etapa única

	Identificação do poço

	

	Equipamento utilizado para o bombeamento

	Escolher um item.

	Marca
	Modelo
	Potência (cv)
	Vazão máxima (m³/h)
	Prof. de instalação no teste (m)

	
	
	
	
	

	Aferição da vazão

	Equipamento/Método
	Volume do recipiente de medição (L) - se volumétrico

	Escolher um item.
	

	Aferição do nível d’água

	Escolher um item.

	Data de início
	Hora
	Data de término
	Hora
	NE (m)

	
	
	
	
	

	Rebaixamento
	Recuperação

	Hora
	tb
(min)
	ND
(m)
	sw
(m)
	Q
(m³/h)
	t’
(min)
	ND’
(m)
	sw’
(m)
	t/t’

	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	
	12
	
	
	
	12
	
	
	

	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	
	20
	
	
	
	20
	
	
	

	
	25
	
	
	
	25
	
	
	

	
	30
	
	
	
	30
	
	
	

	
	40
	
	
	
	40
	
	
	

	
	50
	
	
	
	50
	
	
	

	1h
	60
	
	
	
	60
	
	
	

	
	70
	
	
	
	70
	
	
	

	
	80
	
	
	
	80
	
	
	

	
	100
	
	
	
	100
	
	
	

	2h
	120
	
	
	
	120
	
	
	

	2,5h
	150
	
	
	
	150
	
	
	

	3h
	180
	
	
	
	180
	
	
	

	4h
	240
	
	
	
	240
	
	
	

	5h
	300
	
	
	
	300
	
	
	

	6h
	360
	
	
	
	360
	
	
	

	7h
	420
	
	
	
	420
	
	
	

	8h
	480
	
	
	
	480
	
	
	

	9h
	540
	
	
	
	540
	
	
	

	10h
	600
	
	
	
	600
	
	
	

	11h
	660
	
	
	
	660
	
	
	

	12h
	720
	
	
	
	720
	
	
	

	13h
	780
	
	
	
	780
	
	
	

	14h
	840
	
	
	
	840
	
	
	

	16h
	960
	
	
	
	960
	
	
	

	18h
	1080
	
	
	
	1080
	
	
	

	20h
	1200
	
	
	
	1200
	
	
	

	22h
	1320
	
	
	
	1320
	
	
	

	24h
	1440
	
	
	
	1440
	
	
	










Legenda:
ND		-	Nível dinâmico no tempo tb
ND’		-	Nível dinâmico residual no tempo t’
NE		-	Nível estático
Q		-	Vazão
sw		-	Rebaixamento no tempo tb 
sw’		-	Rebaixamento residual no tempo t’
tb		-	Tempo de bombeamento
t/t’		-	Relação entre o tempo decorrido desde o início do teste e o tempo de recuperação
t’		-	Tempo de recuperação

Observação: Devem ser anotadas todas as informações julgadas pertinentes, tais como:
1. Problema no equipamento de bombeamento durante o teste; 
2. Altura do referencial onde foram feitas as medidas (boca do poço);
2. Distância do local da descarga em aquífero livre e;
3. Irregularidades nas medições dos parâmetros e quais serão desconsideradas etc.

	Nome do Responsável Técnico
	

	Formação
	

	Nº da ART
	

	Nº de registro no conselho de classe - PA
	

	Nº do visto no conselho de classe - PA
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